**Электроскрипка на рок-дискотеке
Технический райдер**

1. Пульт для подключения инструментального передатчика и вывода минусовок.
2. Ноутбук или иное устройство для воспроизведения минусовок.
3. Колонки (мощность зависит от площади зала).
4. 220 V для подключения передатчика, ноутбука, колонок.
5. Микрофон на стойке для общения с публикой (в рамках рок-дискотеки возможно использование радиомикрофона ведущего).

Практически все пункты райдера пересекаются с тем оборудованием, что должно обеспечивать работу рок-дискотеки.