**Электроскрипка   
Технический райдер**

1. Пульт для подключения инструментального передатчика и вывода минусовок.
2. Ноутбук или иное устройство для воспроизведения минусовок.
3. Колонки (мощность зависит от площади зала).
4. 220 V для подключения передатчика, ноутбука, колонок.
5. Микрофон на стойке для общения с публикой.