**Стальная скрипка  
Технический райдер**

1. Микшерский пульт для подключения инструментального передатчика и вывода минусовок.
2. Ноутбук или иное устройство для воспроизведения минусовок.
3. Колонки (мощность зависит от площади зала).
4. Монитор (ы) на сцене.
5. 220 V для подключения передатчика, ноутбука, колонок.
6. Микрофон на стойке для общения с публикой и отдельных вокальных номеров.
7. Звукорежиссёр.